附件2、报价清单

**报价清单**

| 序号 | 设备名称 | 单台参数要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 1.外形：2U 机架式含导轨、面板。2.配置≥2颗处理器,单颗主频≥3.0GHz、核数≥24核、线程≥48。3.内存：≥256GB (8x32GB) DDR4-2933 智能内存；主板配置≥24个内存插槽。4. ≥1个480G SAS SSD 12Gb/S固态硬盘，≥1个960G SAS SSD 12Gb/S固态硬盘，≥3个1.92T SAS SSD 12Gb/S固态硬盘。 5.配置智能SAS阵列控制器，≥8GB缓存，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60。 6. I/O接口：≥2个双口光口万兆网卡，满配本端及对端模块。7. 主板集成4个千兆以太网卡。8.100G双口HBA卡\*2张，满配100G模块。10. ≥2个1000W通用热插拔电源，支持1+1热插拔冗余。11.1张GPU，核心数≥3000，显存≥12G。 | 7 | 台 |  |  |
| 2 | 分布式存储软件 | 提供336核服务器虚拟化和存储虚拟化授权，服务器虚拟化授权要求满足本项目性能需求，存储虚拟化授权无容量限制，便于后续存储扩容。 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 集成服务 | 1、本次桌面云扩容集成部署服务；2、原有服务器存储硬盘更换服务，存储硬盘由供应商提供，存储硬盘要求：≥39块1.92T SAS SSD 12Gb/S硬盘，存储硬盘须与服务器同品牌，并且是原装正品；3、原有桌面云数据迁移服务；4、本次桌面云扩容部署过程中涉及的配件，补齐原有服务器面板等配件，包含但不限于60个10G、10公里传输光模块和配套尾纤，光模块须与交换机同一品牌，并且是原装正品； | 1 | 批 |  |  |