**附件：**

**达州市中心医院医疗污水检测内容方案**

1. 常规检测指标及频次：

（一）检测指标：粪大肠菌群、PH、水温、悬浮物（SS）、化学需氧量（COD）、氨氮、沙门氏菌、志贺氏菌等。

（二）检测频次：

1. 粪大肠菌群、PH、水温、化学需氧量（COD）、氨氮等指标每月一次
2. 沙门氏菌、志贺氏菌等指标每季度一次
3. 悬浮物（SS）每周一次
4. 如检测结果显示有指标超标时，待医院整改过后，承包公司补测一次（只检测超标的指标）
5. 上述检测均按照每4小时采样1次，每日至少采样3次的方式进行采样。
6. 特殊检测指标及频次：
7. 检测指标：化学需氧量（COD）、氨氮。

（二）检测频次：当医院在线监测仪故障时，医院将根据市生态环境局的要求，通知承包公司进行人工采样检测，每4小时采样1次，每日至少采样3次。

三、检测结果：

承包公司必须采用国家标准规定的检测方法，可以是《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中的检验方法，也可以是优于该标准的国家最新版的检验方法，检测结果必须出具CMA认证的检测报告。

四、报价方式：

（一）常规检查采取两年总承包的方式报价。

（二）特殊检测采取报单价的方式，单个检测项目不得超过150元/次，最终以实际检测的次数结算费用。

（三）特殊检测报价在满足第2条要求的情况下，最终以常规检测的总承包价最低价中标。

五、其他未尽事宜在合同中约定。