附件：主要参数

**嵌入式麻醉柜主要参数**

规格及材质要求：900\*1300\*400（宽\*高\*厚），上部为不锈钢框嵌5mm钢化玻璃移门，中间两抽屉，抽屉为缓冲自吸式，下部为不锈钢移门，面框及本体均采用304不锈钢板制作，内置高强度钢化玻璃搁板可上下任意调节

相关技术要求：

材料采用1.2mm≥进口拉丝不锈钢版

外形尺寸偏差不超过±2%；

面框表面拉丝顺直；

表面光洁平整，无明显划伤、斑点、污点；

各边、各角无毛刺；

焊接必须牢靠，不得有漏焊、虚焊、脱焊、变形等现象；

表面焊接应做抛光或磨砂处理；

框门开启顺滑无阻力；

抽屉抽拉灵活平稳，拉开最大时不应脱落。

提供加盖生产厂家公章的第三方检测报告复印件