宫腔检查镜头的参数

<预算金额：9.86万元/套>

数量：1套

1、3mm 30度光学视管一根，可高温高压灭菌；

2、镜体工作长度280mm，

3、视场角81°

4、有效景深5-150mm

\*5、有效光度率≥2727Lmin

\*6、单位相对畸变VU-Z控制量≥25%

\*7、综合边缘光效≤0.17SLE-Z

\*8、支持窄带光成像，便于妇科早期肿瘤观察。

9、4.5mm管鞘，持续灌流，3Fr.管道

10、1套合计配备活检钳、剪刀各一把