医用铅服消毒干燥机技术参数

（预算价：9万元）

1.立式外观设计;

2.不锈钢+钢化玻璃材质。

3.消毒容量910升。

4.紫外线泄漏量Ouw/c㎡。

5消毒效果:对金黄色葡萄球菌的杀灭对

数值≥3.0.

6采用紫外线+臭氧，消毒更彻底。

7.外形尺寸(mm):1150x480x1610。

8.功率:600W。

9.电源类型:220V/50Hz性能特点:

旋钮开关，0-60分钟可调。

（1）旋钮开关，时间可调

（2）具有热风循环烘干功能，温度: 65℃(选配)。

（3）消毒模式为:紫外线+臭氧。