脚踏训练车（立式）技术参数

（预算价：9.5万元/套）

1. **参数要求：**
2. 操作面板：10.1“TFT LCD触摸屏标准；最新安卓操作系统，分辨率1280\*800
3. 连续24\*7\*365h不断电均能可靠工作，无垃圾冗余文件
4. 无线通讯：无线采用WIFI通讯，不受网络环境局限，实时快速准确通讯
5. 使用者最大体重：≥150kg
6. 心率采集：医疗级便携式心电，采集生物电后发送给设备
7. 阻力功率：设备可产生0W-400W的阻力功率。精度可达1W
8. 单次训练时间：0min-999min
9. 使用环境温度：-15℃-40℃
10. 供电电压：220V交流电
11. 规格：

* 长度（mm） 1320
* 宽度（mm） 710
* 高度（mm） 1560
* 净重/毛重： 77千克（169磅）/87千克（191磅）